**2020 жылдың 5 маусым бастап баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуды өткізу туралы хабарландыру**

**Сатып алуды ұйымдастырушы: "ШЖҚ КМК, аурухана" КММ "ДБ СҚО әкімдігінің" ада-дящеяся мекен-жайы: СҚО, Петропавл қ., к-сі Атындағы Тауфика Мухамед-Рахимов, 27, объявляет о проведении закупа способом запроса ценовых предложений на 2020 жылға сәйкес бекітілген Қағидаларын сатып алуды ұйымдастыру және өткізу, дәрілік заттар мен медициналық мақсаттағы бұйымдардың, фармацевтикалық қызметтердің қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің 30 қазандағы 2009 жылғы № 1729 (өзгерістер және толықтырулармен). Бұдан Әрі "Ережелер"**Қатыстырылады барлық әлеуетті жеткізушілер, біліктілік талаптарына жауап беретін көрсетілген гл 3, 13-т. "Ереже".

Конверттерді ұсынудың соңғы мерзімі (ұсынылған тауарлардың Ереженің 4-тарауының талаптарына сәйкестігін растайтын баға ұсынысы мен құжаттары) **2020 жылдың 12 маусым** сағат 12.00-ге дейін. Аурухананың 1-ші қабатында (перзентхананың ғимараты) мына мекенжайда: СҚО, Петропавл қ. Тауфик Мұхамед-Рахимов атындағы көше, 27 үй. Байланыс телефоны: **8(7152) 51-56-69**

Конверттерді ашу және қорытндыларды хабарлау рәсімі **2020 жылдың 12 маусым** сағат 14.00-де **Дәріханада 1-қабат (ғимарат түрі. үй**)өткізіледі.

Қорытынды хаттамасы конверттерді ашқан күннен бастап **10 күн ішінде** интернет-ресурста орналастырылатын болады **Объявление о проведении закупа способом запроса ценовых предложенийот 5 июня 2020 года. Организатор закупа: КГП на ПХВ «Многопрофильная городская больница» КГУ «УЗ акимата СКО»** находящеяся по адресу: СКО, г. Петропавловск**, ул. Имени Тауфика Мухамед-Рахимова, 27,** объявляет о проведении закупаспособом запроса ценовых предложений на 2020 год , согласно утвержденных Правил организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 (с внесенными изменениями и дополнениями). Далее « Правила»

К закупу допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в гл 3, п. 13 «Правил».

Окончательный срок предоставления конвертов (ценовое предложение и документы подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям главой 4 «Правил») **12 июня 2020 года** до 12 ч. 00 мин. **в** **Аптеке 1 этаж (здание род. дома**) по адресу: СКО, г. Петропавловск**, ул. Имени Тауфика Мухамед-Рахимова, 27.** Контактный телефон: **8(7152) 51-56-69**

Вскрытие конвертов и подведение итогов **12 июня 2020 года в 14 ч. 00 мин в Аптеке** 1 этаж (здание род. дома) по адресу: СКО, г. Петропавловск**, ул. Имени Тауфика Мухамед-Рахимова, 27.**

Протокол итогов будет размещен на интернет ресурсе **в течении 10 дней** с даты вскрытия конвертов

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Сатыпалудыңатауы Наименование закупа** | **Техникалықсипаттама**  **Тех описание** | **Сатыпалукөлемі Объем закупа** | **Бағы**  **Цена** | **Сатып алуға бөлінген сома (теңге) Сумма выделенная для закупа (тенге)** | **Жеткізуорны Место поставки** | **Жеткізуорны**  **Сроки и условия поставки** |
| 1 | Щипцы для захвата и диссекции. | Состоят из:1)Рукоятки для биполярных инструментов,предназначеной для использования с: вставками биполярных зажимов, диссекторов; трубкой с маховиком ротации ;Рукоятка без кремальеры ;Разъем для подключения биполярного высокочастотного кабеля типа "евростандарт" ; Материал рукоятки: высокопрочная, термостойкая пластмасса ; Замок фиксации рукоятки с трубкой с маховиком ; 2)Диссектор изогнутый биполярный Диссектор изогнутый биполярный (вставка) предназначен для захвата тканей и различных манипуляций ; Применяется совместно с: рукояткой для биполярных инструментов; трубкой с маховиком ротации ; Одна подвижная бранша ; Бранши вставки: изогнутые, с насечкой на внутренней стороне ; Диаметр рабочей части диссектора, не более : 5 мм ; Рабочая длина бранши, не менее : 20 мм ; Общая длина вставки, не более : 396 мм ; Материал вставки: коррозионностойкая сталь; тефлоновое изоляционное покрытие ; Метод стерилизации инструмента: жидкостной, паровой (автоклавирование) ; 3)Трубка с маховиком Ø5 мм, Предназначена для использования с: вставками биполярных зажимов, диссекторов; рукояткой для биполярных инструментов ; -Маховик для ротации вставки зажимов, диссекторов ; -Компенсатор превышающего усилия на бранши вставок биполярных зажимов, диссекторов ; Диаметр трубки, не более : 5 мм ; Общая длина трубки, не менее : 338 мм ;Материал: коррозионностойкая сталь; термостойкая пластмасса; тефлоновое изоляционное покрытие; 4) Держатель биполярных инструментов, соединительный кабель для передачи ВЧ тока от аппарата ЭХВЧ к биполярному инструменту ; Стандарт для подключения биполярного инструмента: "евростандарт" ; Разъем для подключения к аппарату ЭХВЧ - два штекера 4 мм ;Длина кабеля, м : 3 ± 10% ; Материал изоляции кабеля: силиконовая смесь. Метод стерилизации инструмента: жидкостной, паровой (автоклавирование) | 2 шт | 581467 | 1 162 934 | СҚО, Петропавл қ., Мухамедрахимов атындағы к-сі, 27 (дәріхана қоймасы СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Шартқа қол қойылғаннан кейін жеткізу, 20 күн Поставка после подписания договора,20 дней |
| 2 | Щипцы для захвата и диссекции | Щипцы для захвата и диссекции. Состоят из:1)Рукоятки для биполярных инструментов, предназначеной для использования с: вставками биполярных зажимов, диссекторов; трубкой с маховиком ротации ;Рукоятка без кремальеры ;Разъем для подключения биполярного высокочастотного кабеля типа "евростандарт" ; Материал рукоятки: высокопрочная, термостойкая пластмасса ; Замок фиксации рукоятки с трубкой с маховиком ; 2)Зажим атравматический для полых тканей ; Применяется совместно с: рукояткой для биполярных инструментов; трубкой с маховиком ротации ; Одна подвижная бранша ; Бранши вставки: изогнутые, с насечкой на внутренней стороне ; Диаметр рабочей части диссектора, не более : 5 мм ; Рабочая длина бранши, не менее : 20 мм ; Общая длина вставки, не более : 396 мм ; Материал вставки: коррозионностойкая сталь; тефлоновое изоляционное покрытие ; Метод стерилизации инструмента: жидкостной, паровой (автоклавирование) ; 3)Трубка с маховиком Ø5 мм, Предназначена для использования с: вставками биполярных зажимов, диссекторов; рукояткой для биполярных инструментов ; Маховик для ротации вставки зажимов, диссекторов ;Компенсатор превышающего усилия на бранши вставок биполярных зажимов, диссекторов ; Диаметр трубки, не более : 5 мм ; Общая длина трубки, не менее : 338 мм ;Материал: коррозионностойкая сталь; термостойкая пластмасса; тефлоновое изоляционное покрытие; 4) Держатель биполярных инструментов, соединительный кабель для передачи ВЧ тока от аппарата ЭХВЧ к биполярному инструменту ; Стандарт для подключения биполярного инструмента: "евростандарт" ; Разъем для подключения к аппарату ЭХВЧ - два штекера 4 мм ;Длина кабеля, м : 3 ± 10% ; Материал изоляции кабеля: силиконовая смесь. Метод стерилизации инструмента: жидкостной, паровой (автоклавирование) | 2 шт | 572488 | 1 144 976 | СҚО, Петропавл қ., Мухамедрахимов атындағы к-сі, 27 (дәріхана қоймасы СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Шартқа қол қойылғаннан кейін жеткізу, 20 күн Поставка после подписания договора,20 дней |